Центр ГАНД **УТВЕРЖДАЕМ**

**Общим собранием ЖСК «Хрустальный - 65»**

**протокол № 3 от 10 марта 2013 г.**

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**

**Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения ЖСК «Хрустальный – 65»**

**Саратов, ул. Ломоносова, д. 17 А**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол.** | **Примечание** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Раздел 1. Ремонт системы водоотведения** | | | | |
| 1 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2 | 100  отверстий | 0,1 |  |
| 2 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0.1 м2 | 1 м3  заделки | 0.51 |  |
| 3 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром  100 мм | 100 м  Трубопровода  с фасонными частями | 2 | Стояки водоотведения |
| 4 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м  трубопровода | 2 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм – 199,6 м;  Крпления для трубопроводов: кранштейны, планки, хомуты - 29, 55 кг. |
| 5 | Демонтаж унитазов и писсуаров (с дальнейшей установкой) | 100  приборов | 0,6 |  |
| 6 | Установка унитазов с бочком непосредственно присоединенным (ранее демонтированных) | 10 компл. | 6 | Без стоимости унитазов |

**Составил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**